双向触发二极管(Diode for Alternating Current, DIAC)

属性: (默认值)

- 正向电阻: (500 Ω)
   二极管导通(正向偏置)状态下的电阻.

- 反向电阻: (1e+08 Ω)
   二极管断路(反向偏置)状态下的电阻.

- 击穿电压 (30 V)
    当承受的反向电压大于等于此值时，二极管会被击穿.

- 保持电流: (0.01 A)
   二极管保持导通状态所需的最小电流.


