Амперметр с выходным контактом.

Контакты:
- Красный вывод: Положительный.
- Черный вывод: отрицательный.
- Правый черный вывод: Выдает напряжение, равное по значению измеренному току.
   Показания обновляются с частотой обновления параметров схемы.