Микроконтроллер: ATmega48
Корпус: 28 - выводный PDIP

Назначение выводов:
 1: Reset
 2: PD0 RXD0   PCINT16
 3: PD1 TXD0   PCINT17
 4: PD2 INT0   PCINT18
 5: PD3 INT1   OC2B    PCINT19
 6: PD4 T0     XCK0    PCINT20
 7: Vcc
 8: Gnd
 9: PB6 TOSC1  XTAL1   PCINT6
10: PB7 TOSC2  XTAL2   PCINT7
11: PD5 T1     OC0B    PCINT21
12: PD6 AIN0   OC0A    PCINT22
13: PD7 AIN1   PCINT23
14: PB0 ICP1   CLKO    PCINT0
15: PB1 OC1A   PCINT1
16: PB2 !SS    OC1B    PCINT2
17: PB3 MOSI   OC2A    PCINT3
18: PB4 MISO   PCINT4
19: PB5 USCK   PCINT5
20: AVCC
21: AREF
22: Gnd
23: PC0 ADC0   PCINT8
24: PC1 ADC1   PCINT9
25: PC2 ADC2   PCINT10
26: PC3 ADC3   PCINT11
27: PC4 ADC4   SDA     PCINT12
28: PC5 ADC5   SCL     PCINT13

Резюме:
Высокопроизводительный 8-разрядный микроконтроллер на базе AVR RISC
4 КБ ISP флэш-памяти с возможностью чтения во время записи, 
512 байт EEPROM, 
1 КБ SRAM, 
23 линии ввода-вывода общего назначения, 
32 рабочих регистра общего назначения, 
2 8-разрядных и 1 16-разрядных таймера/счетчика с режимами сравнения, 
6-канальный ШИМ,
1 компаратор,
внутренние и внешние прерывания,
1 последовательный программируемый USART, 
1 байтовый 2-проводной последовательный интерфейс, 
1 последовательный порт SPI, 
6-канальный 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь,
программируемый сторожевой таймер со встроенным генератором, 
5 программно выбираемых режимов энергосбережения. 
Устройство работает в диапазоне напряжения 1,8-5,5 в.