半导体场效应管(MOSFET)

属性: (默认值)

主要特性:
- P沟道型: (否)

- 耗尽型: (否)

电气特性:
- 导通电阻(RDSon): (1 Ω)
   在栅极(Gate)、源极(Source)极加上偏压导通时，漏极(Drain)、源极(Source)之间的电阻:
    VGS > Vth and VDS < ( VGS – Vth )

- 阈值: (3 V)
   开始导通时栅极(Gate)和源极(Source)间的电压.
