### $$GrpGuide$

> $$GLoads$ - $$guide_SCN1$

> $$GStrength$ - $$guide_SCN2$

### $$GrpLoads$

> $$description_P$ | $$designation_P$ | $$value_P$
> $$description_n$ | $$designation_n$ | $$value_n$
> $$description_T$ | $$designation_T$ | $$value_T$

### $$Dim$

> $$description_d$ | $$designation_d$ | $$value_d$
> $$description_dh$ | $$designation_dh$ | $$value_dh$
> $$KEY$ |

### $$Prop$

> $$description_N$ | $$designation_N$ | $$value_N$
> $$description_Ka$ | $$designation_Ka$ | $$value_Ka$
> $$description_Kf$ | $$designation_Kf$ | $$value_Kf$
> $$description_Kw$ | $$designation_Kw$ | $$value_Kw$
> $$description_Km$ | $$designation_Km$ | $$value_Km$
> $$description_Sv$ | $$designation_Sv$ | $$value_Sv$

### $$GrpMaterial$

> $$KEYMATERIAL$ |  | $$SHAFTMATERIAL$ |  | $$HUBMATERIAL$ |

### $$GrpResults$

> $$description_lmin$ | $$designation_lmin$ | $$value_lmin$
> $$description_dmin$ | $$designation_dmin$ | $$value_dmin$
> $$description_CHECK$ | $$value_CHECK$

> ##### $$Key$

> $$description_pAc1$ | $$designation_pAc1$ | $$value_pAc1$
> $$description_S1$ | $$designation_S1$ | $$value_S1$

> ##### $$Shaft$

> $$description_pAc2$ | $$designation_pAc2$ | $$value_pAc2$
> $$description_S2$ | $$designation_S2$ | $$value_S2$

> ##### $$Hub$

> $$description_pAc3$ | $$designation_pAc3$ | $$value_pAc3$
> $$description_S3$ | $$designation_S3$ | $$value_S3$

### $$ErrorManager$

> $$ErrorManagerMessages$