Материал-заменитель.
Отливка 1-й группы ГОСТ\~977-88.
Нормализация 143...229 НВ.
Неуказанные формовочные уклоны по ГОСТ\~3212-80.
Неуказанные радиусы не более 4 мм по ГОСТ\~10948-64.
Точность отливки 8-0-0-6 ГОСТ\~26645-85.
Смещение по плоскости разъема не более 0,3 мм.
На отливках допускаются без исправлений:\P - след от зачистки заусенца по плотности разъема не более 0,3 мм;\P - следы от толкателей прессформы в пределах допуска на размер по ГОСТ\~26645-85;\P - ???.... не более 1 мм;\P - на необрабатываемых поверхностях раковины и другие дефекты измерением не более 0,5 мм в количестве не более 5 штук на поверхность;\P- на подлежащих механической обработке поверхностях поверхностные дефекты в виде раковины, спаев, утяжин и т.п., не превышающие по глубине припуск на механическую обработку;\P- на обработанных поверхностях раковины измерением не более 1 мм, глубиной не более 0,5 мм, в количестве не более 3 штук.
Приемку отливок производить по ТУ\~37.163.0034-74.
Маркировать по ГОСТ\~2.314-68. Шрифт 3,5 ГОСТ\~2.304-81.
