### $$GrpGuide$

> $$TransmissionType$ | $$guide_TRANSMISSIONTYPE$
> $$StrengthCalculationType$ | $$guide_STRENGTHCALCTYPE$
> $$InputLoad$ | $$guide_LOADINPUT$

### $$GrpLoads$

> $$description_F$ | $$designation_F$ | $$value_F$
> $$description_T$ | $$designation_T$ | $$value_T$
> $$description_f1$ | $$designation_f1$ | $$value_f1$

### $$GrpScrew$

> $$description_d$ | $$designation_d$ | $$value_d$
> $$description_p$ | $$designation_p$ | $$value_p$
> $$description_ds$ | $$designation_ds$ | $$value_ds$
> $$description_dmin$ | $$designation_dmin$ | $$value_dmin$
> $$description_H$ | $$designation_H$ | $$value_H$
> $$description_n$ | $$designation_n$ | $$value_n$
> $$description_L$ | $$designation_L$ | $$value_L$

### $$GrpMaterial$

> $$GrpMaterial$ | $$value_MATERIALNAME$
> $$description_pA$ | $$designation_pA$ | $$value_pA$
> $$description_E$ | $$designation_E$ | $$value_E$
> $$description_Re$ | $$designation_Re$ | $$value_Re$
> $$description_ks$ | $$designation_ks$ | $$value_ks$

### $$GrpResults$

> $$description_Lred$ | $$designation_Lred$ | $$value_Lred$
> $$description_eta$ | $$designation_eta$ | $$value_eta$
> $$description_lambda$ | $$designation_lambda$ | $$value_lambda$
> $$description_St$ | $$designation_St$ | $$value_St$
> $$description_Tk$ | $$designation_Tk$ | $$value_Tk$
> $$description_Sred$ | $$designation_Sred$ | $$value_Sred$
> $$description_SR$ | $$designation_SR$ | $$value_SR$
> $$description_SE$ | $$designation_SE$ | $$value_SE$
> $$description_SJ$ | $$designation_SJ$ | $$value_SJ$
> $$description_pc$ | $$designation_pc$ | $$value_pc$
> $$description_kv$ | $$designation_kv$ | $$value_kv$
> $$description_HelixAngle$ | $$designation_HelixAngle$ | $$value_HelixAngle$
> $$description_CHECK$ | $$value_CHECK$

### $$ErrorManager$

> $$ErrorManagerMessages$