Mueve por los cables o pins para ver voltaje.

Como sonda digital: Alto = Naranja.


Parámetros: (por defecto)

- Mostar Voltaje: (si)
   Muestra o no la tensión detectada.

- Umbral: (2.5 V)
   Voltaje de cambio de estado Lógico Alto/Bajo.
