Fuente de Corriente variable.

Activar/desactivar con el botón.
Ajustar el valor con el dial.
El botón muestra el voltaje actual.

Parámetros: (por defecto)

- Valor actual: (0 A)
   Valor de la corriente de salida actual.

- Corriente Maxima: (1 A)
   Corriente máxima con el dial a tope.
