MCU: ATtiny2313

Pouzdro: 20-pin PDIP

 1: PA2 dW   !Reset
 2: PD0 RXD0
 3: PD1 TXD0
 4: PA1 XTAL2
 5: PA0 XTAL1
 6: PD2 INT0 XCK0 CKOUT
 7: PD3 INT1
 8: PD4 T0
 9: PD5 T1 OC0B
10: Gnd
11: PD6 ICP
12: PB0 AIN0 PCINT0
13: PB1 AIN1 PCINT1
14: PB2 OC0A PCINT2
15: PB3 OC1A PCINT3
16: PB4 OC1B PCINT4
17: PB5 MOSI DI SDA PCINT5
18: PB6 MISO DO PCINT6
19: PB7 USCK SCK PCINT7
20: Vcc

Stručný popis:
Výkonný nízkopříkonový 8bitový AVR RISC mikrokontroler
2 KB ISP paměti FLASH s možností čtení během zápisu,
128 bajtů paměti EEPROM,
128 bajtů paměti SRAM,
18 vstupů/výstupů pro obecné použití,
32 pracovních registrů pro obecné použití,
1x 8bitový a 1x 16bitový čítač/časovač,
4 kanály PWM,
vnitřní a vnější přerušení,
programování v cílové aplikace přes SPI rozhraní
nastavitelný časovač watchdog s vnitřním oscilátorem,
Napájecí napětí 1,8 - 5,5 V.
