I2C内存(I2C Ram）

此组件可以被设置为RAM或ROM. 如果以ROM方式使用，必须先保存电路，才能让数据持久保存。

您可以观察内存的内容:
从右键菜单中选择"显示内存表".

您可以将内存数据保存到文件中或者从文件中载入数据.

属性: (默认值)

- 大小: (65536 bytes)
   内存的容量(字节数).

- 控制码: (80)
   设备地址.

- I2C频率: (100 KHz)
   最好与I2C主控频率一致.

- 持久: (否)
   数据将存入电路文件.
   如果启用，则内存以ROM方式工作.
